PRODUTOS REVTEX

**Grafiato Revtex**

**GRAFIATO REVTEX**

**USO**

Paredes internas e externas.

**CARACTERÍSTICAS**

* Elevada resistência mecânica;
* Cores estáveis às intempéries;
* Atóxico;
* Não mofa;
* Resistente a atritos;
* Secagem rápida;
* Lavável com produtos neutros;
* Hidro-repelente.

**ACABAMENTO**

Arranhado.

**Massa Acrílica Revtex**

**USO**

Paredes internas.

**CARACTERÍSTICAS**

São produtos formulados a base de resinas acrílicas com o objetivo de nivelar e corrigir superfícies externas e preparar para posterior pintura.

* Fácil aplicação;
* Secagem rápida;
* Lavável e de excelente rendimento.

**ACABAMENTO**

Uniformiza e nivela a superfície.

**Massa PVA Revtex**

**USO**

Paredes internas.

**CARACTERÍSTICAS**

Produto formulado a base de resina acrílica com o objetivo de uniformizar e nivelar a superfície e proporcionar uma ótima relação custo/benefício na posterior aplicação da tinta.

* Fácil aplicação e de excelente rendimento;
* Fácil de lixar.

**ACABAMENTO**

Uniformiza, nivela a superfície e reduz o consumo de tinta.

**Selador Incolor Revtex**

**USO**

Paredes internas e externas.

**CARACTERÍSTICAS**

Produto formulado com base em resinas acrílicas de alta qualidade, com o objetivo de impermeabilizar, uniformizar a absorção da superfície.

Serve de base anterior a pintura final com o objetivo de redução do consumo de tinta.

**ACABAMENTO**

Impermeabilização e uniformização da superfície anterior a pintura final.

**Selador Pigmentado Revtex**

**USO**

Utilização como pintura anterior ao uso de revestimentos: textura/grafiato.

**CARACTERÍSTICAS**

São produtos formulados a base de resinas acrílicas com o objetivo de impermeabilizar superfícies e preparar para posterior aplicação de revestimento: textura/grafiato.

**ACABAMENTO**

Impermeabiliza a superfície.

**Textura Lisa Revtex**

**USO**

Paredes internas e externas.

**CARACTERÍSTICAS**

O produto é pigmentado na cor do revestimento a ser aplicado posteriormente.

**ACABAMENTO**

Oportuniza um revestimento decorativo permitindo efeito estético desejado nas mais diferentes formas:

* Espatulado;
* Telado;
* Riscado;
* Xadrez;
* Colonial;
* Outras.

**Textura Revtex**

**USO**

Paredes internas e externas.

**CARACTERÍSTICAS**

* Ótima aderência ao substrato;
* Cores estáveis às intempéries;
* Grande dureza superficial que o torna resistente a abrasão;
* Resistente ao ataque de fungos e micro-organismos;
* Hidro-repelente;
* Lavável com produtos neutros;
* Grande resistência às intempéries e atmosfera industrial;
* Fácil aplicação.

**ACABAMENTO**

Texturado normal, médio e microtexturado.

**Tintas Revtex**

**USO**

Paredes internas e externas.

**CARACTERÍSTICAS**

Nossa linha inclui tintas acrílicas, standard, profissional, Premium, acetinada e semi-brilho.

Toda essa linha está disponível em sistema tinto métrico com bases próprias e em mais de 1.000 cores ou formulamos qualquer cor conforme a necessidade do cliente.

**ACABAMENTO**

Indicado para pinturas em geral, podendo ser escolhida préviamente, a cor que o cliente desejar.